
 Felhasználói kézikönyv
Biztonsági óvintézkedések                                  
A vezeték nélküli eszköz helyes és biztonságos használata érdekében olvassa el figyelmesen a biztonsági óvintézkedéseket.
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	Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol tilos a készülék használata, illetve amikor a készülék interferencia vagy veszély forrása lehet.
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	Kövesse a kórházakban és egészségügyi intézményekben érvényes szabályzatot vagy rendeleteket. Kapcsolja ki a készülékét orvosi eszközök közelében.
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	Kapcsolja ki a készüléket repülőgépen. A készülék interferálhat a gép vezérlésére szolgáló elektromos jelekkel.
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	Kapcsolja ki a készüléket magas precíziós elektronikus készülékek közelében. A készülék befolyással lehet ezeknek a készülékeknek a teljesítményére.
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	Ne kísérelje meg a készüléke vagy tartozékainak szétszedését. A készülék szervizelését vagy javítását csak szakképzett személyzet végezheti.
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	Ne helyezze a készüléket vagy ennek tartozékait erős elektromágneses mezővel rendelkező tartályokba.
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	Ne helyezzen készüléke közelébe mágneses adattárolókat. Előfordulhat, hogy a készülék sugárzása törli az ezeken található adatokat.

	[image: image8.emf]
	Ne helyezze a készülékét rendkívül meleg helyre és ne használja gyúlékony gázokat tartalmazó helyen, például benzinkúton.
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	Tartsa készülékét és tartozékait gyerekektől távol. Ne hagyja, hogy gyerekek felügyelet nélkül használják a készüléket.
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	A robbanások megelőzése érdekében kizárólag jóváhagyott töltőket használjon.

	[image: image11.emf]
	Tartsa be a készülék használatára vonatkozó törvényeket és rendeleteket. Készüléke használata során vegye figyelembe egyéb személyek magánélethez való jogát és a törvény által biztosított egyéb jogokat.


Javasoljuk, hogy a berendezést kizárólag olyan környezetben használja, ahol a hőmérséklet -10℃ és 50℃ közötti, a páratartalom pedig 10% és 90% közötti. A berendezés tárolása -10℃ és 70℃ közötti hőmérsékleten és 10% közötti 90% páratartalomban történjen.
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1. Áttekintés                                                   

Ez a készülék lehetővé teszi egy biztonságos, mobilhálózatot igénybe vevő szélessávú internetkapcsolat megosztását 
Wi-Fi technológia segítségével. Csatlakoztathatja a legtöbb, Wi-Fi technológiával kompatibilis készüléket a termékhez (például számítógépeket, mobil
játékeszközöket, okostelefonokat, táblagépeket). Nem javasoljuk a készülék zárt terekben történő használatát, ahol a légáramlás korlátozott, ilyen például egy kabátzseb, egy kézitáska stb. 
1.1 Rendszerkövetelmények

Ennek a készüléknek a használatához Wi-Fi technológiával rendelkező (a Wi-Fi 802.11 b/g/n szabvány szerint) készülékre és egy webböngészőre van szüksége. 

1.2 A csatlakozó leírása

· Az USB leírása:
A csatlakozó feladata a tápellátás USB kapcsolaton keresztül (számítógép, töltő vagy töltőbölcső)
· LED jeleinek magyarázata:
	LED TÍPUSA
	LED jelzőfény 
	Leírás (állapot)

	Hálózati aktivitás LED
	Másodpercekig látható folyamatos lila
	Tápellátás lemerülőben

	
	Gyorsan (5 Hz) villogó narancssárga
	Hálózatkeresés

	
	Folyamatos narancssárga
	Nem működik

	
	Lassan (1 Hz) villogó piros
	Regisztráció LTE hálózatba folyamatban

	
	Folyamatos piros
	Regisztrálva LTE hálózathoz

	
	Lassan (1 Hz) villogó zöld
	Regisztráció 3G hálózatba folyamatban

	
	Folyamatos zöld  
	Regisztrálva 3G hálózatba

	
	Lassan (1 Hz) villogó kék
	Regisztráció 2G hálózatba folyamatban

	
	Folyamatos kék  
	Regisztrálva 2G hálózatba

	WiFi LED 
	Folyamatos kék
	WiFi nyitva

	
	Gyorsan villogó kék fény 
	WiFi zárva

	
	Lassan villogó kék (folyamatosan 5 másodpercen át)
	SMS fogadása folyamatban


1.3 Csatlakozás Wi-Fi üzemmódhoz

1. lépés: Használja a WiFi kompatibilis készülék WiFi kezelőjét a hálózat nevének (SSID) a kiválasztásához.

◆Windows alapú PC esetén: Kattintson a jobb egérgombbal a tálcán a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat ikonra, 
majd válassza ki az Elérhető hálózatok megjelenítése parancsot. Válassza ki az SSID nevet az elérhető hálózatok listájából.
◆Mac alapú PC esetén: Válassza a System Preferences -> Airport opciót. Válassza ki az SSID nevet a legördülő menüből.

◆iOS alapú készülék esetén: Settings->Wi-Fi. Válassza ki az SSID nevet az elérhető hálózatok közül.

◆Android alapú készülék esetén: Beállítások -> Vezeték nélküli hálózat beállítások -> Wi-Fi beállítások. Válassza ki az SSID nevet az elérhető hálózatok közül.

2. lépés: Adja meg a WiFi kulcsot, amikor a rendszer kéri a biztonsági kulcsot.

2. A webes felhasználói kezelőfelület                                             

2.1 Jelentkezzen be a konfigurációs oldalra

Nyissa meg a böngészőt, majd adja meg a következő címet: http://192.168.1.1. Megjelenik a bejelentkezési oldal 
Az alapértelmezett bejelentkezési jelszó admin.
2.2 Főoldal

A sikeres bejelentkezést követően a főoldal jelenik meg
A főoldal a következőket tartalmazza: Gyors beállítás,Kapcsolat,SMS,Beállítások
Az ikonok jelentése alább olvasható:
	Kategória
	Megjelenő ikon

	Jel erőssége
	[image: image12.bmp]A jel hiányától a kiváló jelerősségig

	Kapcsolat állapota
	[image: image13.bmp]  Lecsatlakozva   [image: image14.bmp] Csatlakozva

	SMS
	[image: image15.bmp]letiltva,[image: image16.bmp] engedélyezve,[image: image17.bmp]SMS tárhely megtelt,[image: image18.bmp]olvasatlan

	Wi-Fi állapot
	[image: image19.bmp] Wi-Fi aktív


2.1 számú táblázat
3. Gyors beállítás                                            

Admin jelszó:

· Bejelentkezési jelszó: Beállítja a bejelentkezéshez szükséges jelszót. 

Wi-Fi beállítás:
· SSID: Beállítja a készülék hálózati nevét. 
· Biztonság: Beállítja a Wi-Fi hálózat titkosítását.
Válasszon egy titkosítási módot a listából, és állítsa be a jelszavát. 
Amennyiben a „Disable” (Letilt) opciót választja, bármely Wi-Fi technológiával kompatibilis készülék csatlakozhat a készülékhez jelszó megadása nélkül.
WEP: Alacsony szintű biztonság. Régebbi Wi-Fi készülékek esetén indokolt.
      Csak abban az esetben javasoljuk ennek a használatát, ha készülékei nem támogatják a WPA vagy WPA2 szabványokat. 
    WPA: Erős biztonsági szabvány, amelyet támogat a legtöbb Wi-Fi készülék. 
          8 - 63 ASCII karakteres jelszó megadása szükséges.
WPA2: Erősebb, újabb biztonsági szabvány. Kizárólag újabb Wi-Fi készülékek támogatják. 
8 - 63 ASCII karakteres jelszó megadása szükséges.
4. Kapcsolat                                                                                                                       

Az egeret a „Connection” (Kapcsolat) pontra viheti és a kívánt elemekre kattinthat. Ebben a részben a következő elemek találhatók:

· Kapcsolat állapota: aktuális kapcsolat, WAN állapot, WLAN állapot.

· Profilkezelés: fiókbeállítások kezelése, ide tartozik a preferált hálózati kapcsolata, valamint az elérési pont (APN).

· Hálózat: válasszon preferált hálózatot, és hajtsa végre ennek a hálózatnak a beállítását.

· PIN-kód kezelése: PIN-kód kezelése, engedélyezés/letiltás/módosítás/ellenőrzés.
· Csatlakozási mód: Állítsa be a készülék tárcsázási módját, az alapértelmezett az AUTO. 
4.1 Kapcsolat állapota

Jelenlegi állapot

· Aktív profil: Válassza ki a használni kívánt profilt a legördülő menüből.
· Időtartam: a jelenlegi kapcsolat időtartama.
· Roaming: annak a kijelzése, hogy a készülék roaming hálózatra kapcsolódott vagy honi hálózatra.
WAN állapot

· Hálózat neve: a használt 4G/3G/2G hálózat.
· Hálózat típusa: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE.
· Sebesség: jelenlegi letöltési sebesség 4G/3G hálózatról.
· IP-cím: a készüléknek kirendelt IP-cím.
WLAN állapot

· WLAN állapot: a WLAN be (On) vagy ki (Off) van kapcsolva
· SSID: a készülék hálózati neve.
· Biztonság: a Wi-Fi hálózat titkosításának típusa.
· Felhasználó: a készülékhez csatlakozott felhasználók és a készülékhez csatlakozó felhasználók maximális száma.
4.2 Profilkezelés

Adjon hozzá új profilt:

1, Kattintson a <New> (Új) parancsra.
2, Adja meg a szolgáltató által biztosított helyes értékeket.
Megjegyzés: a Profile Name (profilnév), Number (telefonszám) és APN (elérési pont) mezők kitöltése kötelező.

3, Kattintson a <Save> (Mentés) parancsra.

Profil szerkesztése:

1, Válasszon egy profilt a kapcsolatprofilok listából.
2, Módosítsa az értékeket.
3, Kattintson a <Save> (Mentés) parancsra.

Profil törlése:

1, Válasszon egy profilt a kapcsolatprofilok listából.
2, Kattintson a <Delete> (Törlés) parancsra.

3, A megjelenő, a törlés megerősítését kérő „are you sure to delete this profile?” párbeszédablakban kattintson az <OK> gombra.

Megjegyzés: az alapértelmezett profil törlése nem lehetséges.

Beállítás alapértelmezettként:

1, Válasszon egy profilt a kapcsolatprofilok listából.
2, Kattintson a <Set default> (Beállítás alapértelmezettként) parancsra.

3, A megjelenő, a profil alapértelmezettként való beállításának megerősítését kérő „are you sure to set this profile as default?” párbeszédablakban kattintson az <OK> gombra.

Megjegyzés: Amint beállított egy profilt alapértelmezettnek, emellett egy (D) betű fog megjelenni.

4.3
Hálózat
· Hálózati mód: Automatic (automatikus)/4G only (csak 4G)/3G only (csak 3G)/2G only (csak 2G), az alapértelmezett az automatikus.
· Hálózatválasztás: Automatic (automatikus)/Manual (kézi), az alapértelmezett az automatikus.
Kézi hálózatválasztás
1, Válassza a Manual (Kézi) opciót a hálózatválasztás részben.
2, Kattintson az <Apply> (Alkalmaz) parancsra.
3, Kattintson a <Refresh> (Frissítés) parancsra az elérhető hálózatok megjelenítéséhez.
4, Válassza ki a hálózatot, majd kattintson a <Select> (Kiválaszt) parancsra a hálózat regisztrálásához.
Megjegyzés: A szolgáltatások esetében az LTE, UMTS, GSM látható, az állapotnál az Active (aktív, a regisztrált hálózat), Available (elérhető, használható hálózatok) opciók láthatók.
4.4 PIN-kód kezelése
PIN-kód engedélyezése
  1, Letiltott PIN-kód esetén kattintson az <Enable> (Engedélyez) parancsra, így megjelenik a PIN-kód beviteli oldal.
  2, Adja meg a beállítani kívánt PIN-kódot, amely csak számokat tartalmazhat.
3, Kattintson az <Apply> (Alkalmaz) parancsra.
PIN-kód letiltása
  1, Engedélyezett PIN-kód esetén kattintson a <Disable> (Letilt) parancsra, így megjelenik a PIN-kód beviteli oldal.
  2, Adja meg a helyes PIN-kódot;
3, Kattintson az <Apply> (Alkalmaz) parancsra.
PIN-kód módosítása
  1, Engedélyezett PIN-kód esetén kattintson a <Change PIN> (PIN-kód módosítása) parancsra, így megjelenik a PIN-kód beviteli oldal.
  2, Adja meg a régi PIN-kódot/Új PIN-kódot/Megerősítő PIN-kódot;
  3, Kattintson az <Apply> (Alkalmaz) parancsra.
Megjegyzés: ha 3 alkalommal helytelen PIN-kódot ad meg, a készülék a PUK kódot kéri, ezt a kódot a szolgáltatótól kell kérnie.

4.5 Csatlakozási mód

Automatikus csatlakozás roaming alatt:
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Autamatically connect even when in roaming





5. SMS                                                   

Az egeret az „SMS” pontra viheti és a kívánt elemekre kattinthat. Ebben a részben a következő elemek találhatók:

· New (Új): új SMS üzenetet írhat.
· Read (Olvasás): megjeleníti a fogadott SMS üzeneteket.

· Sent (Elküldött): megjeleníti a sikeresen továbbított SMS üzeneteket.

· Draft (Sablon): megjeleníti az el nem küldött vagy küldés során hibát eredményező SMS üzenetet.

· SMS settings (SMS beállítások): beállítja az SMS üzenetközpont számát és az SMS üzenetek mentési helyét.
SMS olvasása
Kattintson bal egérgombbal az SMS tartalmának az elolvasásához.
SMS küldése
1, Helyezze az egeret az „SMS” pontra.
2, Kattintson a „New” (Új) parancsra.
3, Adja meg a telefonszámot és a tartalmat.
4, Kattintson a <Send> (Küldés) parancsra.
SMS továbbítása
1, Kattintson bal egérgombbal a továbbítani kívánt SMS tartalomra.
2, Kattintson a <Forward> (Továbbít) parancsra.
3, Adja meg a telefonszámot.
4, Kattintson a <Send> (Küldés) parancsra.
Válasz SMS
1, Kattintson bal egérgombbal az SMS tartalomra, amelyre válaszolni kíván.
2, Kattintson a <Reply> (Válaszol) parancsra.
3, Adja meg az üzenet tartalmát.
4, Kattintson a <Send> (Küldés) parancsra.
SMS törlése
1, Kattintson bal egérgombbal a törölni kívánt SMS melletti jelre.
2, Kattintson a <Delete> (Törlés) parancsra.
Összes SMS törlése
1, Kattintson a <Mark All> (Összes kijelölése) parancsra.
2, Kattintson a <Delete> (Törlés) parancsra.
SMS beállítások
SMS üzenetközpont száma: ezt a telefonszámot a szolgáltatótól kell kérnie;
SMS mentési mód: a hely, ahova a készülék az SMS üzeneteket menti, alapértelmezetten ez a SIM-kártya.
6. Beállítások                                                  

Az egeret a „Settings” (Beállítások) pontra viheti és a kívánt elemekre kattinthat. Ebben a részben a következő elemek találhatók:

· Wi-Fi: beállítja a Wi-Fi funkció paramétereit.

· WPS: beállítja a WPS protokollhoz használt módszert.
· Router (Útválasztó): beállítja az útválasztó paramétereit.
· Language (Nyelv): beállítja a webes felhasználói kezelőfelület nyelvét.
· System (Rendszer): készülékinformációt jelenít meg, lehetővé teszi a beállítások mentését és visszaállítását.
6.1 Wi-Fi
Ezen az oldalon beállíthatja a Wi-Fi funkció paramétereit.
· WLAN Module (WLAN modul): engedélyezi vagy letiltja a WLAN funkciót
· 802.11 Mode (802.11 mód): kiválaszthatja a használni kívánt módot, például 802.11 b/802.11 g/802.11 n.
· SSID: Ez a Wi-Fi hálózat neve, amely Wi-Fi hálózatának azonosítására szolgál. Az SSID név 1-32 karakterből kell, hogy álljon, és tartalmazhatja a „_” jelet.
· SSID Broadcast (SSID sugárzás): Az alapértelmezett beállítás az „Enable” (Engedélyez).
· Wi-Fi Channel (Wi-Fi csatorna): Különböző földrajzi régiókban különböző csatornák használatosak (1~11 csatornák az FCC (USA)/IC (Kanada) szabvány szerint; 1~13 csatornák az ETSI (Európa) szabvány szerint; 1~13 csatornák az MKK (Japán) szabvány szerint). 
· Max Number of Users (A felhasználók maximális száma): Beállítja a maximális Wi-Fi felhasználók számát. Az alapértelmezett és maximális érték „10”.
· AP Isolation (Hozzáférési pont elszigetelése): engedélyezheti vagy letilthatja a hozzáférési pont elszigetelését
6.2 WPS
A WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkció intuitívabb módot biztosít a vezeték nélküli hálózat beállítására a készüléke és a vezeték nélküli kliens között. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kliens támogatja a WPS technológiát. 
· PBC (gombnyomásos konfigurálás):
1, A kliens készüléken (például számítógépen) válassza ki a WPS-t
  támogató Wi-Fi hozzáférés kezelő alkalmazást (számítógép gyártó által biztosított), majd válassza a PBC opciót.
2, Bejelentkezési weboldal (192.168.1.1)->Beállítások->WPS.
3, Engedélyezze a PBC funkciót, majd kattintson az „[image: image21.jpg]ALCATEL A O & m &
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” parancsra.
Megjegyzés: Amennyiben a WPS funkció megfelelően elindul, az alábbi információ fog megjelenni az oldalon:
„PBC operation successfully!”. Egyéb esetben a „PBC operation failed” hibaüzenet olvasható, amely
 azt jelzi, hogy hiba történt a WPS beállítás során.
· PIN-kód:
1, A kliens készüléken (például számítógépen) válassza ki a WPS-t
  támogató Wi-Fi hozzáférés kezelő alkalmazást (számítógép gyártó által biztosított), majd válassza a PIN-kód módszert. Ezt követően 8 számjegyből álló 
  PIN-kódot generál az alkalmazás.
2, Bejelentkezési weboldal (192.168.1.1)->Beállítások->WPS.
3, Engedélyezze a PIN-kód módszert és adja meg a 8 számjegyes PIN-kódot.
4, Kattintson az <Apply> (Alkalmaz) parancsra.
Megjegyzés: Amennyiben a WPS funkció megfelelően elindul, az alábbi információ fog megjelenni az oldalon:
„PIN submit successfully!”. Egyéb esetben a „PIN submit failed!” hibaüzenet olvasható, amely azt jelzi, hogy hiba történt a WPS beállítás során.
6.3 Útválasztó
DHCP:
· Router IP Address (Útválasztó IP-címe): Az útválasztó LAN hálózaton belüli IP-címét határozza meg. Az alapértelmezett beállítás a „192.168.1.1”.
· Subnet Mask (Alhálózati maszk): Az útválasztó belső LAN alhálózati maszkját határozza meg. Az alapértelmezett beállítás a „255.255.255.0”.
· Host Name (Gazda neve): A web szerver nevét határozza meg.
· DHCP Server (DHCP szerver): A DHCP szerver automatikusan fogja kiosztani az IP-címeket a hálózaton lévő készülékek számára. Az alapértelmezett beállítás az „Enable” (Engedélyez).
· DHCP IP Pool (DHCP IP-készlet): Beállítja a kirendelhető IP-címek skáláját.
· DHCP Lease Time (DHCP bérleti idő): Azt az időt határozza meg, amíg a Wi-Fi technológiával kompatibilis készülék használhatja a kirendelt IP-címet, mielőtt meg kellene újítani annak bérlését.
MAC Filtering (Szűrés MAC-cím alapján):
A MAC-cím alapján történő szűréssel irányíthatja, mely MAC-címmel rendelkező készülékek férhetnek hozzá a hálózathoz.
· Válassza a „Disable” (Letilt) opciót: Az összes végfelhasználói készülék hozzáférhet a hálózathoz.
· Válassza az „Enable” (Engedélyez) opciót: Csak a listában található készülékek férhetnek hozzá a hálózathoz.
Lehetősége van hozzáadni, szerkeszteni és törölni a konfigurációt.
Megjegyzés: A MAC-cím lista maximum tíz címet tartalmazhat.
6.4 Nyelv
Nyelvváltoztatás:
1, Válassza ki a nyelvet, [image: image22.png]


;
2, Kattintson az <Apply> (Alkalmaz) parancsra.
6.5 Rendszer
Újraindítás
Nyomja meg a <Reboot> (Újraindítás) parancsot a készülék újraindításához.

Alaphelyzetbe állítás

Visszaállítja a készülék eredeti gyári beállításait. Használhatja a hardveres visszaállító gombot is erre a célra, amely gomb a hátlap alatt, Reset felirat mellett található.

Konfiguráció mentése

1, Kattintson a <Backup> (Biztonsági mentés) parancsra.

2, Válassza ki a helyet, ahova el kívánja menteni az aktuális beállításokat.

Konfiguráció visszaállítása

1, Kattintson a <Restore> (Visszaállítás) parancsra.

2, Válasszon egy előzőleg elmentett fájlt az ebben található beállítások visszaállításához.

7 Jótállás                                               

· A készülékre jótállás érvényes bármilyen, a műszaki leírásban szereplő értékektől való eltérésre tizenkét (12) hónapig az eredeti számlán szereplő dátumtól kezdődően
.
· Ennek a jótállásnak az értelmében a készülék megfelelőségtől való eltérése esetén azonnal értesítenie kell a szolgáltatót, valamint be kell mutatnia a vásárlás bizonylatát.
· A szolgáltató vagy a szervizközpont ezt követően saját belátása szerint dönteni fog a készülék cseréjéről vagy javításáról.
· A megjavított vagy kicserélt készülékre EGY (1) hónapos jótállás érvényes, amennyiben nem léteznek ennek ellentmondó törvények az Ön régiójában.
· A jótállás nem érvényes az alábbi okokból bekövetkező sérülésekre vagy hibákra:
1) 
A használati vagy telepítési utasítások figyelmen kívül hagyása,
2) 
Nem megfelelőség a felhasználás földrajzi területén érvényben lévő műszaki és biztonsági szabványokkal,
3) 
Tápellátás és általános értelemben az elektromos hálózat nem megfelelő karbantartása,
4) 
Balesetek vagy a jármű, amelyben a készülék szállítása történik, ellopásából adódó következmények, vandalizmus, villámcsapás, tűz, nedvesség, folyadékok beszivárgása, mostoha időjárási körülmények,
5) 
A jelen készülék csatlakoztatása bármely berendezéshez, vagy a készülékbe való bármilyen berendezés beépítése, amely berendezéseket nem a gyártó mellékelt vagy ami nem a gyártó ajánlása alapján történik,
6) 
Bármely szervizelés, módosítás vagy javítás, amelyet a gyártó, a szolgáltató vagy a jóváhagyott szervizközpont által nem engedélyezett egyének végeznek,
7) 
A készülék tervezettől eltérő célra való felhasználása,
8)
Külső okoknak betudható meghibásodások (pl. egyéb berendezés rádióhullámaival való interferencia, tápellátás feszültségének az ingadozása),
9) 
Hibás csatlakozások, amelyeket elégtelen minőségű rádióadások vagy a rádióadás hatósugarán kívül való elhelyezkedés okoz.
· Továbbá a jótállás nem érvényesíthető olyan készülékek esetén, amelyről a jelölések vagy sorozatszámok eltávolításra vagy módosításra kerültek.
· A készülékre jótállás érvényesíthető rejtett hibák esetén (a kialakításban, gyártás során felmerülő stb. hibák).
· A jelen, nyomtatott formában olvasható korlátozott jótálláson kívül nem létezik semmilyen másfajta, kinyilatkoztatott vagy bennefoglalt jótállás.
· A gyártó semmilyen esetben nem vállal felelősséget a közvetlen és közvetett károkért, ezek természetétől függetlenül, nem kizárólagos jelleggel ide értendő az üzleti veszteség, kereskedelmi veszteség, abban a mértékben, amennyiben a törvényi keretek ezen követelések kizárását megengedik. Egyes országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett vagy közvetlen károk kizárását vagy korlátozását, avagy az implicit jótállási kötelezettség időbeli korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások vagy korlátozások nem érvényesek az Ön esetében.
8 GYIK                                                     

1.  K:
Milyen böngészőket támogat a készülék?
    V:  A készülék támogatja a Firefox, Safari (4.0.2-5. 2), Internet Explorer (7.0-10.0), Opera és Chrome böngészőket.
2.
K:
Milyen operációs rendszereket támogat a készülék?
   V:  A készülék Windows Xp/Vista/7/8 és Mac OS X10.5-10.8 operációs rendszereket támogat.
3. K: Hogyan csatlakozhatok a készülékhez?
   V: Nyissa meg a vezeték nélküli hálózatok listáját, majd válassza ki az illető SSID nevet.
     Windows: Kattintson a jobb egérgombbal a tálcán a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat ikonra, 
majd válassza ki az Elérhető hálózatok megjelenítése parancsot.
         Mac:  Görgesse le a listát az AirPort ikonról.
               Válassza ki az SSID nevet a legördülő menüből.
         iOS:  Settings->Wi-Fi. Válassza ki az SSID nevet az elérhető hálózatok közül.
      Android:Beállítások -> Vezeték nélküli hálózat beállítások -> Wi-Fi beállítások. Válassza ki az SSID nevet az elérhető hálózatok közül.

4.  K: Mit tehetek, ha látható az SSID, de nem sikerül csatlakozni?
V:  <1, Ellenőrizze, hogy a helyes jelszót adta meg.
    <2, Ellenőrizze, hogy a WPS biztonsági funkció engedélyezett-e a számítógépén. Ha igen, ellenőrizze a készüléket, hogy 
valamilyen WPS műveletre vár-e a számítógépétől.
5.  K: Mit tegyek, ha Nincs hálózat hibaüzenetről tájékoztat a LED?
    V: a lehetséges okok alább olvashatók:
   

<1. A helyi jelerősség instabil.


<2. Hardveres probléma lépett fel. 


Lehetséges megoldások: 
       <1. Előfordulhat, hogy egy épületben tartózkodik vagy olyan szerkezet mellett, amely blokkolja 
          a jeleket, változtasson helyet vagy tegye át máshova a készüléket. Például
          próbálja meg a készüléket ablakhoz közel helyezni.


 <2. Ellenőrizze a hardvert vagy használjon egy másik készüléket és próbálja újra.
        <3. Ellenőrizze a készülék állapotjelzőjét hibaüzenetek vagy információ ügyében.
6.  K: Mit tegyek, ha elfelejtettem a Wi-Fi kulcsot?
       V: Visszaállíthatja a készülék gyári alapértelmezett beállításait a fő 
visszaállító gomb hosszú megnyomásával, amely mellett Reset (Visszaállítás) felirat látható.
7. K: Miért nem jelenik meg az SSID a vezeték nélküli hálózatok listájában?
   V: ellenőrizze a készüléket az alábbi javaslatok szerint:
   ●Ellenőrizze a készülék állapotjelzőjét hibaüzenetek vagy információ ügyében.
   ●Frissítse számítógépén a hálózatok listáját.
 Windows: Kattintson a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat képernyő bal oldalán található 
 Hálózati lista frissítése parancsra.
 Amennyiben ez a megoldás nem működik, próbálja ki az alábbiakat:
 <1. Nyissa meg a Hálózati kapcsolatok ablakot.
 <2. Kattintson az egér jobb gombjával a Vezeték nélküli hálózati kapcsolatra, majd válassza a Tulajdonságok opciót.
 <3. Kattintson a Vezeték nélküli hálózatok fülre.
 <4. Törölje a használaton kívüli vezeték nélküli kapcsolatokat az Előnyben részesített hálózatok listáról, 
   majd kattintson az OK gombra.
 <5. Indítsa újra a számítógépét.
 Mac: Próbálkozzon a számítógép újraindításával
8. K: Mit tegyek, ha „No SIM” (SIM-kártya nem található) vagy „SIM invalid” (Érvénytelen SIM-kártya) üzenetek jelennek meg a webes felhasználói kezelőfelületen?
   V: a lehetséges okok alább olvashatók:
      <1, A készülékben nem található SIM-kártya, vagy nincs megfelelően behelyezve a kártya.
      <2, A SIM-kártya le van tiltva.
Lehetséges megoldások:
  <1, Húzza ki, majd dugja vissza a SIM-kártyát. Járjon el óvatosan, ne érintse meg SIM-kártya 
   érintkező felületét a kártya kezelésekor.
  <2, Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval tanács ügyében
9.  K: Mit tegyek, ha „PIN lock” (PIN-kóddal lezárva) vagy „PUK lock” (PUK-kóddal lezárva) üzenetek jelennek meg a webes felhasználói kezelőfelületen?
V: A SIM kártya zárolt. Lépjen be a weboldalra és adja meg a PIN-kódját vagy 
a szolgáltatótól kapott PUK-kódot. 
Megjegyzés: ha 3 alkalommal helytelen PIN-kódot adott meg, a készülék a PUK kódot kéri,
ha pedig 10 alkalommal rossz PUK kódot ad meg, a SIM-kártya véglegesen lezárja magát.
10.  K:
Hogyan tudhatom meg, hogy a készülék milyen szolgáltató jeleit és milyen hálózati technológiát használ?
V: <1, Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Connection -> Connection Status pontba.
11. K:
Hogyan csatlakozhatok a 4G/3G hálózathoz?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Connection->Connection statuspontba, majd kattintson a „Connect” parancsra.
12. K:
Hogyan csatlakozhatok le 4G/3G hálózatról?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Connection->Connection statuspontba, 
majd kattintson a „Disconnect” parancsra
13. K:
Hogyan állíthatok be új PIN-kódot a SIM-kártyán?
V:  Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Connection->PIN Code Management pontba
14. K:
Hol találhatok információt az internetes kapcsolatról és a Wi-Fi beállításról?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Connection->Connection status pontba
15. K:
Hogyan ellenőrizhetem az elhasznált adatforgalmat és kapcsolatok összidőtartamát?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Connection->Connection status->Usage History (Használati előzmények) pontba
16. K:
Hogyan kereshetek kézileg hálózatot?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Connection->Network, majd válassza a kézi opciót a
  hálózatválasztás pontban, majd kattintson az <Apply>, ezt követően pedig a <Refresh> gombra.
17. K:
Hogyan ellenőrizhetem készülékem modellszámát és firmware verzióját?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Settings->System->Device information pontba
18. K:
Készíthetek biztonsági másolatot konfigurációs beállításaimról és visszaállíthatom ezeket?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Settings->System pontba, majd kattintson a „Backup” 
  parancsra biztonsági mentés készítéséhez, illetve a „Restore” parancsra a konfiguráció visszaállításához.
19. K:
Hogyan állíthatom be, hogy a készülék automatikusan tárcsázzon és csatlakozzon az internetre,
amikor bekapcsolom a készüléket?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Connection->Connection mode->AUTO pontba
20. K:
Hogyan változtathatom meg az SSID nevet?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Quick setup->Wi-Fi settings->SSID pontba
21. K:
Hogyan változtathatom meg a bejelentkezési jelszavam?
V: Jelentkezzen be a webböngészőben, lépjen be a Quick setup->admin password->login password pontba
22. K:
Hogyan módosíthatom a Wi-Fi kulcsot?
V: Jelentkezzen be a webes felhasználói felületen, lépjen be a Quick setup->Wi-Fi settings->Security pontba
9 Figyelmeztetések és óvintézkedések                                

Elektronikus készülék                                               
Kapcsolja ki a készüléket magas precíziós elektronikus készülékek közelében. A vezeték nélküli készülék befolyással lehet ezeknek a készülékeknek a teljesítményére. Ilyen készülékek csoportjába tartoznak a hallókészülékek, tűzjelző rendszerek, automatikus kapuk és egyéb automatikus készülékek, amelyekre hatással lehet a jelen termék. Amennyiben elektronikus orvosi eszközt használ, tájékozódjon a készülék gyártójánál, hogy megtudja, a rádióhullámok hatással vannak-e a készülék működésére. 
Kórház                                                     
Vegye figyelembe az alábbi utasításokat kórházakban és egészségügyi intézményekben: 
· Ne vigye magával vezeték nélküli készülékét műtőbe, intenzív osztály kórtermébe vagy szívkoszorúér részleg kórtermébe.
· Ne használja a vezeték nélküli készüléket olyan gyógyászati létesítményekben, ahol a vezeték nélküli készülék használata tilos.
Tárolási környezet                                                
· Ne helyezzen mágneses tárolóegységet, például mágneses kártyákat vagy floppy lemezeket a vezeték nélküli készülék közelébe. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli készülék sugárzása törli az ezeken található adatokat. 
· Ne helyezze vezeték nélküli készüléket és tartozékait erős elektromágneses mezővel rendelkező tartályokba, például indukciós főzőlapra vagy mikrohullámú sütőbe. Ellenkező esetben megszakadhatnak az áramkörök, tűz és robbanás veszélye áll fent. 
· Ne hagyja vezeték nélküli készülékét rendkívül meleg vagy hideg helyen. Ellenkező esetben a termék meghibásodhat, tűz és robbanás veszélye áll fent. 
· Ne tegye ki vezeték nélküli készülékét komoly ütközésnek vagy sokknak. Ellenkező esetben a vezeték nélküli készülék meghibásodhat, túlmelegedhet, tűz és robbanás veszélye áll fent. 
Gyerekek védelme                                              
· A vezeték nélküli készülékek gyerekektől távol helyezze el. Ne hagyja, hogy gyerekek felügyelet nélkül használják a vezeték nélküli készüléket.
· Ne hagyja, hogy a gyerekek a készüléket szájukba vegyék. 
· Ne hagyja, hogy a gyerekek az apró alkatrészekhez hozzáérjenek. Ellenkező esetben, ha a gyerekek lenyelik az apró alkatrészeket, ez fulladást vagy a garatelzáródást okozhat.
Működési környezet                                                
· A vezeték nélküli készülék nem vízálló. Tartsa szárazon. Védje a vezeték nélküli készüléket a víztől és gőztől. Ne érintse meg a vezeték nélküli készüléket nedves kézzel. Ellenkező esetben rövidzárlat és a termék meghibásodása vagy elektromos áramütés következhet be. 
· Ne használja a vezeték nélküli készüléket poros, nyirkos és piszkos helyeken, illetve erős mágneses mezővel rendelkező helyeken. Ellenkező esetben a készülék áramkörei meghibásodhatnak.
· Viharos napon ne használja a vezeték nélküli készüléket kültéren.
· A vezeték nélküli készülék interferálhat közeli TV-készülékekkel, rádiókkal és számítógépekkel.
· A rádiófrekvenciára és sugárzásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használja a vezeték nélküli eszközhöz. 
Biztonságos közlekedés
Vezetés közben ne használja a készüléket.
Bekapcsolt állapotban a készülék elektromágneses hullámokat 
   bocsát ki, amelyek interferálhatnak a jármű elektronikus rendszereivel, például az ABS blokkolásgátlóval
   vagy a légzsákokkal. A problémák elkerülése érdekében ne helyezze ezt a készüléket 
   a műszerfal tetejére vagy egy felfúvódó légzsák hatókörébe.
Tájékozódjon az autókereskedőtől vagy a jármű gyártójától, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
   a műszerfal megfelelően le van árnyékolva a készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás energia ellen.
Használati feltételek

Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt repülőgépre szállna fel.
Kapcsolja ki a készüléket, amikor egészségügyi intézményekben van, kivéve
 az erre kijelölt területeken. A manapság használatban lévő számos berendezéshez hasonlóan
 ez a készülék interferálhat egyéb elektromos vagy elektronikus készülékekkel, 
 vagy rádiófrekvenciát használó berendezésekkel.
Kapcsolja ki a készüléket gáz vagy gyúlékony folyadékok közelében. Szigorúan
 kövesse az összes jelzést és utasítást, amelyek üzemanyagraktárakban, benzinkutaknál, vegyi üzemekben
 és egyéb, pontenciálisan robbanásveszélyes környezettel rendelkező helyeken vannak kifüggesztve.
Bekapcsolt állapotban a készüléket legalább 15 centiméterre tartsa bármilyen 
orvosi eszköztől, például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb. 
Ne hagyja, hogy gyerekek felügyelet nélkül használják ezt a készüléket.
A burkolat cseréjekor vegye figyelembe, hogy ez a készülék 
 allergiás reakciót okozó anyagokat tartalmazhat.

Mindig óvatosan kezelje ezt a készüléket és tartsa tiszta és pormentes helyen.
Ne kísérelje meg a készülék felnyitását, szétszerelését vagy javítását.
Ne ejtse le, ne dobja és ne hajlítsa meg a készüléket.
Ne fessen a készülékre.
Gyűjtőpont:

[image: image1.emf]Ez a szimbólum a készüléken azt jelzi, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén gyűjtőpontokba kell leadni:
Kommunális hulladéklerakó központok különleges tárolókkal az ilyen típusú berendezéseknek.
Gyűjtőpontok az árusítás helyein.
Ezek a készülékek ezt követően újrahasznosításra kerülnek, hogy alkatrészeik ismét felhasználhatók legyenek, illetve így megelőzve a készülékben jelenlevő anyagok környezetbe való kiselejtezését.
Az Európai Unió országaiban:
Ezen gyűjtőpontok szolgáltatásai ingyenesen elérhetők.
Az összes, ilyen szimbólummal ellátott terméket ezekre a gyűjtőpontokra kell szállítani.
Európai Unión kívüli jogterületeken:
Az ezzel a szimbólummal ellátott berendezések nem selejtezhetők ki a hagyományos háztartási hulladékkal, amennyiben 
az Ön régiója vagy a jogterület megfelelő újrahasznosító és hulladékgyűjtő létesítményekkel rendelkezik; a készülékeket vigye gyűjtőpontokba, hogy újrahasznosításra kerüljenek. Az Egyesült Államokra érvényes, a vezeték nélküli termékek újrahasznosítására vonatkozó további információ megtalálható a következő weboldalon:www.recyclewirelessphones.org.
Lopás elleni védelem
Ezt a készüléket egy IMEI szám (modem sorozatszáma) azonosítja, amely 
a csomagolás címkéjén látható. Javasoljuk, hogy jegyezze le ezt a számot a készülék első használatakor. 
Ezt a sorozatszámot megtalálja a webes felhasználói kezelőfelületen is: jelentkezzen be a webböngészőn, majd lépjen a „Settings” -> 
„System” pontba.[image: image23.bmp]
� A kötelező jótállási időszak változhat, amennyiben az Ön régiójának törvényei felülírják ezt. 
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